

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kogused ja nimetused 17 roboti tootmiseks** | | | |
| Nimetus | Kogus komplekti kohta | Kogus kokku | Kommentaar |
| Bottom\_plate\_v2 | 1 | 17 | Main body- 3x M3 keermed, märgitud teises juhendis |
| MainBodySide\_1 | 1 | 17 | Main body |
| MainBodySide\_2 | 1 | 17 | Main body |
| Top\_plate\_v2 | 1 | 17 | Main body |
| Spacer\_bottom\_top\_v2 | 3 | 51 | Main body- M3 keere mõlemasse otsa |
| Spacer\_power\_managment | 1 | 17 | 4x M3 keere |
| LiPoindicator\_attachement | 1 | 17 | 2x M3 keere |
|  |  |  |  |
| bat\_bottom\_upside | 1 | 17 | Aku alusplaat 5x M3 keere |
| Bat\_w\_triger | 1 | 17 | Aku alusplaat |
| Bot\_trigger | 2 | 34 | Aku alusplaat |
| Spacer\_Lipo\_side\_v2 | 2 | 34 | 2x M2.5 keere |
| Spacer\_W35\_cut\_v2 | 2 | 34 | 2x M3 keere ja üks pikk M2.5(võib ka kaheltpoolt keermestada mingi maa peale |
|  |  |  |  |
| Motor\_mount\_front\_fix\_tapp | 3 | 51 | Rattamoodul |
| Motor\_mount\_back\_fix\_tapp | 3 | 51 | Rattamoodul |
| wheelmodule\_side\_fix\_tapp | 6 | 102 | Rattamoodul 5x M3 keere |
| Wheelmodule\_Middle\_fix\_tapp | 3 | 51 |  |
|  |  |  |  |
| Kaamera\_tagune | 1 | 17 | Kaameramoodul |
| Cam\_side\_attach\_outside | 2 | 34 | Kaameramoodul 1x M3 keere |
| Cam\_side\_attach\_inside | 2 | 34 | Kaameramoodul 2x M3 keere |


Materjaliks Polükarbonaat paksusega 5mm.



**Põhjaplaadi keermestuskohad näidatud.**

****

**Akumooduli põhjplaadi kirjeldus.**

****

**Rattamoodulite kirjeldus.**